2.事件告警接口

请求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 是否必须 | 数据类型 | 参数值 | 说明 |
| url | 是 | String | http://XXXXXxXXXX | 请求的地址(后端写好了提供就行) |
| alarmStartDate | 是 | Date | 2018.09.03 00:00:00 | 格式YYYY.MM.DD HH:mm:ss，告警开始时间 |
| alarmEndDate | 是 | Date | 2018.09.03 24:00:00 | 格式YYYY.MM.DD HH:mm:ss，告警结束时间 |
| method | 是 | String | post | 请求类型GET等 |

响应

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数 | 是否必须 | 数据类型 | 说明 |
| error | 是 | boolean | 是否有错误 |
| status | 是 | string | 表示本次响应的处理的状态 |
| msg | 否 | string | 描述操作的结果 |
| extra | 否 | string | 有额外的信息可以送回到客户端 |
| code | 是 | string | 响应的状态代码(后端根据处理的结果定义状态) |
| data | 是 | string | 响应给前端的数据 |

返回数据例子：

{

"error": false,

"status": "100000",

"msg": "操作成功",

"extra": "",

"code": "3131",

"data":{

"tableVal":[//表格数据

{

"orderNum":"01",//设备编号

"alarmType":"类型一",//告警类型

"alarmContent":"内容一",//告警内容

"alarmDatetime":"12:23:00",//发现时间

"submitUsername":"张三",//提报人

"traceUsername":"李四",// / 跟进人

"status":"正常" //状态

}

],

"echartVal":[//图标数据

{

“type”:”类型1”，//类型

“val”：[{

"time":"00:00",监测时间

"val":"21"，监测值

}]

}

]

}

}